**Specyfikacja techniczna drzwi wewnętrznych**

57 szt. drzwi o wymiarach 90x205cm

Skrzydło (wersja bezprzylgowa):

* Wykonane z klejonki wielowarstwowej z wyselekcjonowanego drewna sosnowego
* Wierzchnia warstwa drzwi okleinowana obłogiem sosnowym o grubości 2 mm
* Grubość skrzydła 43mm
* Elementy skrzydła łączone klejem w klasie D-4
* Barwione bejcami akrylowymi z filtrem UV
* Lakierowane lakierem poliakrylowym o dużej odporności na ścieranie (system trójwarstwowy)
* Dostosować kolor i wzór nowych drzwi do już istniejących

Okucia skrzydła:

* Zamek zapadkowy o podwyższonej odporności mechanicznej wykorzystywany do drzwi montowanych w obiektach publicznych
* Zawiasy ze stali nierdzewnej, łożyskowane – 4 szt.
* Klamka ze stali nierdzewnej (wersja bezpieczna) kl.III
* Wkładki atestowane
* Okucia ze stali nierdzewnej od dołu drzwi wysokość 15cm oraz wokół klamek, zabezpieczenie przed zniszczeniem (blacha INOX lub równoważna o grubości

1,5 mm)

Ościeżnica:

* Drewniana, wykonana z klejonki wielowarstwowej
* Grubość 43mm; szerokość uzależniona od grubości ścian
* Opaski regulowane dwustronne
* Uszczelki wygłuszające